{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":25,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-4ZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","EWYD4004ZXSA2","EWYD4004ZXSB2","EWYD4004ZXSB2+OPT76b","EWYD4504ZXSA2","EWYD4504ZXSB2","EWYD4504ZXSB2+OPT76b","EWYD5004ZXSA2","EWYD5004ZXSB2","EWYD5004ZXSB2+OPT76b","EWYD5504ZXSA2","EWYD5504ZXSB2","EWYD5504ZXSB2+OPT76b","EWYD6004ZXSA2","EWYD6004ZXSB2+OPT76b","EWYD6004ZXSB2","EWYD6504ZXSA2","EWYD6504ZXSB2","EWYD6504ZXSB2+OPT76b","EWYD7004ZXSA2","EWYD7004ZXSB2+OPT76b","EWYD7004ZXSB2","EWYD8004ZXSA2","EWYD8004ZXSB2","EWYD8004ZXSB2+OPT76b"]
["Notas","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C.","(1) - Funcionamento no modo de \"apenas arrefecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 35 °C, 50% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 12 °C, temperatura da água de saída de 7 °C."]
["Notas","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(2) - Funcionamento no modo de \"apenas aquecimento\" ar-água à temperatura ambiente de 7 °C, 85% de H.R.; Temperatura da água de entrada de 40 °C, temperatura da água de saída de 45 °C."]
["Notas","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\".","(3) - Funcionamento no modo de \"arrefecimento + aquecimento\" água-água com caudal de água em permutadores de calor a frio e quente determinado respetivamente a condições para \"apenas arrefecimento\" e \"apenas aquecimento\"."]
["Notas","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C.","(4) - Temperatura da água de saída gelada de 7 °C, temperatura da água de saída de 45 °C."]
["Notas","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento.","(5) - O nível de potência sonora baseia-se nas condições (1) para arrefecimento e (2) para aquecimento."]
["Notas","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1","(6) - O nível de potência sonora (referente a evaporador 12/7°C, ambiente 35°C, funcionamento em plena carga) é medido de acordo com as normas ISO 9614 e Eurovent 8/1"]
["Notas","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral.","(7) - A certificação apenas diz respeito ao nível de potência sonora geral."]
["Notas","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo","(8) - O nível de pressão sonora é calculado a partir do nível de potência sonora e é apenas informativo e não vinculativo"]
["Notas","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções.","(9) - Todos os dados referem-se à unidade standard sem opções."]
["Notas","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(10) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade."]