{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":22,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-XR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-XRA1","EWYT115B-XRA1","EWYT135B-XRA1","EWYT175B-XRA1","EWYT215B-XRA1","EWYT215B-XRA2","EWYT235B-XRA2","EWYT265B-XRA2","EWYT310B-XRA2","EWYT350B-XRA2","EWYT400B-XRA2","EWYT440B-XRA2","EWYT500B-XRA2","EWYT560B-XRA2","EWYT600B-XRA2","EWYT630B-XRA2","EWYT650B-XRA2"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Nom.","dBA","59","63","65","67","68","65","65","66","64","64","64.8","","65.4","65.5","65.8","66","70.5"]
["Compressor","Type","","","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll","Compressor de tipo scroll"]
["","Starting method","","","","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line","Directo on-line"]
["","Quantidade_","","","","2","2","2","2","2","4","4","4","4","4","4","","5","6","6","6","6"]
["Permutador de ar","Tipo","","","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo","Alheta de elevada eficiência e tipo de tubo"]
["Peso","Peso em funcionamento","","","kg","1,121","1,181","1,261","1,446","1,626","2,065","2,365","2,415","3,175","3,275","3,845","","4,428","4,526","4,990","5,090","5,090"]
["","Unidade","","","kg","1,110","1,170","1,250","1,430","1,610","2,030","2,330","2,380","3,140","3,240","3,810","","4,366","4,456","4,920","5,020","5,020"]
["EER","","","","","2.98","2.9","2.92","2.86","2.79","2.97","3","2.93","2.96","2.95","2.93","","2.85","2.81","2.8","2.8","2.94"]
["Fluido frigorigéneo","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Circuitos","","Quantidade","","","","","","","","2"]
["","Carga","","","kg","17.4","18.4","21.5","30","40","44.6","50","53.4","54.4","62","71.5","","89","93","103.4","106","109"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","","kW","79","103","124","164","203","204","227","247","282","321","364","","458","507","548","583","600"]
["Permutador de calor a água","Volume de água","","","l","","","","","","","35"]
["","Tipo","","","","","","","","","","Permutador de placas"]
["Potência absorvida","Arrefecimento","","Nom.","kW","","","","","","","75.7"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","","","","","","","68.99"]
["Sound power level","Arrefecimento","","Nom.","dBA","77","81","83","85","87","84","85","86","84","84","85.2","","86.2","86.3","86.9","87.1","91.6"]
["COP","","","","","","","","","","","3.443"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Profundidade","mm","2,825","3,425","3,425","4,025","4,625","5,550","6,150","6,150","4,125","4,125","5,025","","5,925","5,925","6,825","6,825","6,825"]
["","","","Altura","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Controlo de capacidade","Capacidade mínima","","","%","50","38","50","38","50","19","17","25","22","19","17","","22","19","18","17","17"]
["","Método","","","","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo","","Passo","Passo","Passo","Passo","Passo"]
["Ventilador","Caudal de ar","","Nom.","l/s","","","","","","","22,128"]
["","Velocidade","","","rpm","","","","","","","1,108"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","","kW","","","","","","","237.57"]
["Compressor","Starting method","","","","","","","","","","Directo on-line"]
["Power supply","Fase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Limite de tensão","","Máx.","%","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","","10","10","10","10","10"]
["","","","Mín.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","400","400","400","400"]
["Unidade","Corrente máxima da unidade para medição dos fios","","","A","77.0","96.0","111.0","146.0","182.0","187.0","","221.0","264.0","301.0","343.0","","435.0","485.0","527.0","560.0","560.0"]
["","Corrente inicial","","Máx.","A","213.0","329.0","343.0","465.0","497.0","412.0","","443.0","572.0","606.0","644.0","","728.0","773.0","811.0","841.0","841.0"]
["","Corrente ativa","Arrefecimento","Nom.","A","53.0","65.0","75.0","100.0","124.0","123.0","","145.0","169.0","192.0","214.0","","276.0","315.0","339.0","360.0","353.0"]
["","","","Máx.","A","70.0","87.0","101.0","133.0","165.0","170.0","","201.0","240.0","274.0","312.0","","395.0","441.0","479.0","509.0","509.0"]
["Notas","","","","","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(1) - Todos os desempenhos (Capacidade de arrefecimento, potência absorvida no arrefecimento e o EER) baseiam-se nas seguintes condições: 12,0/7,0 °C; ambiente 35,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018","(2) - Todos os desempenhos (Capacidade de aquecimento, potência absorvida no aquecimento e o COP) baseiam-se nas seguintes condições: 40,0/45,0 °C; ambiente 7,0 °C, unidade com funcionamento em plena carga; líquido de funcionamento: água; fator de entupimento = 0 EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;","(3) - O SCOP é baseado nas seguintes condições: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, Condições ambiente médias, Ref. EN14825. De acordo com o regulamento Ecodesign aplicável da norma EN14825 de baixa temperatura de conforto, clima moderado e valores SEER e µs: (UE) N.º 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter","(4) - PHE: Permutador de placas; S&T: Estrutura e tubo de passagem  única; MCH: Microcanal; DPT: Tipo de propulsor direto; DOL: Direct On Line - VFD: Inverter"]
["","","","","","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa","(5) - Pot.sonora(evap.12/7°C,amb.35°C, func. em carga tot.)de acordo com a ISO9614 e Eurovent8/1. A certificação apenas diz respeito à pot.sonora geral, sendo que a pressão sonora é calculada a partir do nível de pot.sonora e utilizada apenas para efeitos de info, não se considerando vinculativa"]
["","","","","","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard","(6) - A capacidade mínima indicada é referente à unidade em funcionamento na condição Eurovent standard"]
["","","","","","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido.","(7) - As dimensões e os pesos são meramente indicativos e não vinculativos. Antes de criar a instalação, consulte os esquemas oficiais disponíveis da fábrica, sob pedido."]
["","","","","","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais.","(8) - Os dados são referentes à unidade sem opções adicionais."]
["","","","","","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água.","(9) - Os valores de Quedas de Pressão dizem respeito apenas às quedas de pressão no permutador de calor da água."]
["","","","","","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água","(10) - Fluido: Água"]
["","","","","","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%.","(11) - Tolerância de tensão permitida ± 10%. O desequilíbrio da tensão entre fases tem de ser ± 3%."]
["","","","","","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque.","(12) - Corrente máxima de arranque: No caso de unidades acionadas por inverter, não é verificada entrada de corrente no arranque."]
["","","","","","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores","(13) - A corrente nominal no modo de arrefecimento é baseada nas seguintes condições: Permutador de calor do lado da água 12/7 °C; ambiente 35 °C; compressor + corrente dos ventiladores"]
["","","","","","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores.","(14) - A corrente de funcionamento máxima baseia-se na corrente máxima absorvida do compressor no seu invólucro e na corrente máxima absorvida dos ventiladores."]
["","","","","","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida.","(15) - A corrente máxima da unidade para medição dos fios baseia-se na tensão mínima permitida."]
["","","","","","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1","(16) - Corrente máxima para medição dos fios: (amperes em carga total dos compressores + corrente dos ventiladores) x 1.1"]
["","","","","","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados.","(17) - Para os dados elétricos do kit hidrónico, consulte a secção \"Dados técnicos das opções\" no livro de dados."]
["","","","","","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade.","(18) - Todos os dados estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte os dados na placa de características da unidade."]
["Fluido frigorigéneo","Circuitos","","Quantidade","","1","1","1","1","1","2","","2","2","2","2","","2","2","2","2","2"]
["Fan motor","Acionamento","","","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD","Controlado por VFD"]
["IPLV","","","","","4.73","4.73","4.67","4.65","4.67","4.86","","4.62","4.92","5.12","5.26","","5.34","5.32","5.22","5.23","5.19"]
["Ligações de tubagens","Entrada/saída da água do evaporador (DE)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","4.21","4.37","4.21","4.41","4.16","4.42","","4.13","4.74","4.8","4.82","","4.92","4.89","4.83","4.79","4.72"]
["Potência absorvida","Arrefecimento","","Nom.","kW","26.6","35.4","42.6","57.4","72.9","68.8","","84.4","95.2","109","124","","160","180","196","208","203"]
["Envolvente","Material","","","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado","Folha de aço galvanizado e pintado"]
["","Colour","","","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim","Branco marfim"]
["Ventilador","Type","","","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa","Hélice directa"]
["","Quantidade","","","","6","8","8","10","12","14","","16","7","8","10","","12","12","14","14","14"]