{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":7,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / AZAS-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA100A2VEB / AZAS100MUV","FBA125A2VEB / AZAS125MUV","FBA140A2VEB / AZAS140MUV"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.5","12.1","13.4"]
["","SEER","","","5.67","5.24","5.72"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","586","1385","1406"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6","6","7.8"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.55","3.85"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2205","2366","2836"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]