{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","3.40"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","4.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","4.02"]
["","COP","","","4.02"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","423"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A"]
["","","Aquecimento","","A"]
["Arrefecimento de espaços","Classe de eficiência energética","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","3.40"]
["","SEER","","","6.23"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","191"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.90"]
["","SCOP/A","","","4.07"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","996"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]