{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":23,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A(9) / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA50A2VEB9 / FBA50A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA100A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB9 / FBA71A2VEB9 / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / FBA35A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA60A2VEB9 / FBA60A2VEB9 / RZQG125L9V1B","FBA125A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA140A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","","","","","5.10","6.16","6.16","5.10","5.10","5.87","5.87","5.10","5.10","5.10","5.10","6.11","6.11","6.14"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","242.68"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","467","386","386","466","652","566","567","652","652","824","824","687","688","1,309"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","13.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","A","A++","A++","A","A","A+","A+","A","A","A","A","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.30","11.30","11.30","11.30","11.30","12.71","12.71","12.70","12.70","11.57"]
["","SCOP/A","","","","","","","","3.80","4.31","4.31","3.80","3.80","4.78","4.78","3.80","3.80","3.82","3.80","4.28","4.28","4.01"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","A","A+","A+","A","A","A++","A++","A","A++","A","A","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","2,211","1,949","1,949","2,210","4,164","3,310","3,310","4,163","4,160","4,661","4,683","4,154","4,155","4,043"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","157.30"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","","","","","","944","","1,003","","1,247","","1,338","","1,869","2,048","1,813"]
["","EER","","","","","","","","3.39","3.60","3.60","3.39","3.55","3.81","3.81","3.55","3.31","3.21","2.93","3.31","3.31","2.68"]
["","COP","","","","","","","","","4.01","","3.61","","4.41","","4.00","","3.57","","3.90","","3.60"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","A","","A","","A","","A","","A","C","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","A","","A","","A","","A","","B","","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","7.50","","7.50","","10.80","","10.80","","13.50","","13.50","","15.50"]
["Notas","","","","","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]