{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.08","5.94","5.45","5.86","5.81","6.54","6.52","","11.2","11.5"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","469","401","437","567","572","508","510","","649","699"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","13.4"]
["","Classe de eficiência energética","","","B","A+","A","A+","A+","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.87","3.88","4.00","3.92","4.06","4.12","","5.95","4.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A","A","A","A","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,732","1,700","1,696","2,730","2,786","2,690","2,651","","2,240","3,332"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Unidade exterior","","","","","","","","","","","RZAG100M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","7.88"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","422"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.43"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","2465"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","","","A+++ ~ D"]