{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG125M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG140M7Y1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZASG100M7Y1B (Archived)","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZASG100M7Y1B (Archived)"]
["Unidade exterior","","","","RZASG125M7Y1B","RZASG140M7Y1B","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","13.5","15.5","10.8","10.8"]
["Arrefecimento ambiente","Capacidade","Pdesign","kW","12.1","13.4","9.50","9.50"]
["","SEER","","","8.59","9.67","5.31","5.38"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","845","832","626","618"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.00","7.80","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","5.09","5.62","3.80","3.80"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1650","1943","2211","2211"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","A","A"]