{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":18,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBA60A2VEB / FBA60A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA71A2VEB / RZQG71L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG100L9V1B","FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG125L9V1B","FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZQG140L9V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","6.80 (1)","","6.80 (1)","","9.50 (1)","","","9.50 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","","5.10","5.10","5.10","6.16","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","10.0"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","398.2"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","467","466","466","386","652","652","652","652","652","824","824","802"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.0","13.4"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","6.00","6.00","11.3","11.3","11.3","11.3","11.3","12.7","12.7","12.2"]
["","SCOP/A","","","","","3.80","3.80","3.80","4.31","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.96"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","2,211","2,210","2,210","1,949","4,164","4,163","4,164","4,164","4,163","4,683","4,683","4,307"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","155.2"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","944"]
["","EER","","","","","","3.39 (3)","","3.60 (3)","","3.06 (3)","","","3.55 (3)","3.02 (3)","3.21 (3)","4.61 (3)"]
["","COP","","","","","","3.61 (3)","","4.01 (3)","","3.30 (3)","","","4.00 (3)","3.54 (3)","3.57 (3)"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","A","","A","","B","","","A","B","A"]
["","","Aquecimento","","","","","A","","A","","C","","","A","B","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","7.50 (2)","","7.50 (2)","","","","","10.8 (2)","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]