{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":13,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FBQ-C8 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG71L8Y1B","FBQ71C8VEB / RZQG71L8Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG100L8Y1B","FBQ100C8VEB / RZQG100L8Y1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG100L8Y1B","FBQ125C8VEB / RZQG125L8Y1B","FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / FBQ35C8VEB / RZQG125L8Y1B","FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / FBQ50C8VEB / RZQG125L8Y1B","FBQ140C8VEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","6.8","","9.5","","12.0","","","13.4"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.1","6.11","5.1","5.8","5.1","5.81","5.1","5.1"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","467","390","652","574","652","723","824","824"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.8","6.8","9.5","9.5","9.5","12","12","12"]
["","Classe de eficiência energética","","","B","A++","B","A+","B","A+","B","B"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6","6","11.3","11.3","11.3","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.8","4.01","3.8","4.61","3.8","4.21","3.8","3.8"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A+","A","A++","A","A+","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,211","2,095","4,164","3,432","4,164","4,227","4,683","4,683"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","970","","1,220","","1,575","","","2,010"]
["","EER","","","","3.50","","3.89","","3.81","","","3.33"]
["","COP","","","","3.65","","4.21","","3.83","","","3.61"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","A","","A","","A"]
["","","Aquecimento","","","A","","A","","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","7.5","","10.8","","13.5","","","15.5"]
["Notas","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]