{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / AZAS-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / AZAS100M7Y1B","FCAG125AVEB / AZAS125M7Y1B","FCAG140AVEB / AZAS140M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Capacidade","Pdesign","kW","","12.1","13.0"]
["","SEER","","","","5.40","6.00"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","1,345","1,300"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.80","4.31"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","2,211","2,534"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Outdoor unit","","","","AZAS100M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.50 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.50"]
["","SEER","","","5.67"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","586"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.00"]
["","SCOP/A","","","3.85"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2182"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D"]