{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RXS-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50AVEB / RXS50L2V1B","FCAG60AVEB / RXS60L2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","5.00","5.70"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.48","6.22"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","270","321"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","5.00","5.70"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","4.36","4.71"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,426","1,646"]
["Ligações de tubagem","Líquido","DE","mm","6.35","6.35"]
["","Gás","DE","mm","12.70","12.70"]
["","Esgoto","OD","mm","VP25 (diâmetro externo 32, diâmetro interno 25)","VP25 (diâmetro externo 32, diâmetro interno 25)"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.55","3.48"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","705","820"]
["","COP","","","3.70","3.52"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","6.00","7.00"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]