{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":20,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG71AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG100AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG71M7Y1B","FCAG140AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG100AVEB / RZAG100M7Y1B","FCAG125AVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG125M7Y1B","FCAG140AVEB / RZAG140M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZAG140M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","Consumo anual de energia","","kWh/a","347","317","350","313","335","423","357","366","466","359","466","","931","516","1,121","651"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80","","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,492","1,479","1,495","1,493","1,502","2,343","2,309","2,244","2,314","2,261","2,354","","3,071","2,196","3,071","3,332"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.86","7.50","6.81","7.60","7.10","7.86","9.31","9.09","7.14","9.26","7.14","","7.80","14.1","7.17","12.4"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++","A++","A+++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","SCOP/A","","","4.41","4.45","4.40","4.41","4.38","4.66","4.73","4.87","4.72","4.83","4.64","","4.34","6.07","4.34","4.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Gama de eficiência energética","","","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]