{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":21,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG71AVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG100AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG125AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71AVEB / FCAG71AVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140AVEB / RZQG140L7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","6.80 (1)","","9.50 (1)","","","","","","12.0 (1)","","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","5.10","5.10","6.72","6.80","6.80","5.10","5.10","","6.00","5.10","6.00","5.10","5.10","","6.44","9.70"]
["","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","254.6","385.1"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","467","467","355","489","489","652","652","","700","824","700","824","824","","1,249","829"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","","12.00","12.0","12.0","12.0","12.0","","13.4","13.4"]
["","Classe de eficiência energética","","","","A","A","A++","A++","A++","A","A","","A+","A","A+","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","6.00","6.00","6.33","11.30","11.3","11.3","11.3","","12.66","12.7","12.7","12.7","12.7","","11.6","12.0"]
["","SCOP/A","","","","3.80","3.80","4.20","4.61","4.61","3.80","3.80","","4.10","3.80","4.10","3.80","3.80","","4.27","3.96"]
["","Classe de eficiência energética","","","","A","A","A+","A++","A++","A","A","","A+","A","A+","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","2,211","2,211","2,110","3,432","3,432","4,164","4,164","","4,323","4,683","4,323","4,683","4,683","","3,795","4,235"]
["","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","167.6","155.2"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","","","1,005","","1,225","","","","","","1,610"]
["","EER","","","","","","3.39 (3)","","3.87 (3)","","","","","","3.73 (3)","","","","2.50 (3)","4.29 (3)"]
["","COP","","","","","","3.97 (3)","","4.15 (3)","","","","","","3.63 (3)","","","","3.61 (3)"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","A","","A","","","","","","A"]
["","","Aquecimento","","","","","A","","A","","","","","","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","7.50 (2)","","10.8 (2)","","","","","","13.5 (2)","","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","","","","","","","","A+++ ~ D","","","","","","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["Unidade exterior","","","","","","","","","","","","RZQG100L8Y1","","","","","","RZQG125L8Y1"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","A","","","","","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","9.50","","","","","","12.0"]
["","SEER","","","","","","","","","","","5.10","","","","","","5.10"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","652","","","","","","824"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","A","","","","","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","11.3","","","","","","12.7"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","3.80","","","","","","3.80"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","4164","","","","","","4683"]