{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":15,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG60AVEB / FCAG60AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG71L3V1B","FCAG71AVEB / RZQSG71L3V1B","FCAG100AVEB / RZQSG100L9V1B","FCAG125AVEB / RZQSG125L9V1B","FCAG140AVEB / RZQSG140L9V1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","","","","","5.10","6.10","6.50","5.30"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","467","391","512","793"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","6.80","6.80","9.50","12.0"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","A","A++","A++","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","6.00","6.33","7.60","8.03"]
["","SCOP/A","","","","","","","","3.80","4.10","4.10","4.01"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","A","A+","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","2,211","2,162","2,596","2,804"]
["Notas","","","","","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","","6.80 (1)","9.50 (1)","12.0 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","","","","","","1,060","1,440","1,870"]
["","EER","","","","","","","","","3.21 (3)","3.30 (3)","3.21 (3)","2.40 (3)","4.20 (3)"]
["","COP","","","","","","","","","3.61 (3)","3.54 (3)","3.41 (3)","3.41 (3)"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","A","B","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","7.50 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]