{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / RXS35L3V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","3.40"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","4.20"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","455"]
["","COP","","","3.50"]
["","EER","","","3.74"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A"]
["","","Aquecimento","","B"]
["Ligações de tubagem","Esgoto","OD","mm","VP25 (diâmetro externo 32, diâmetro interno 25)"]
["","Gás","DE","mm","9.50"]
["","Líquido","DE","mm","6.35"]
["Notas","","","","(1) - Em funcionamento normal: +22 °C/+ 32 °C"]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]