{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG125BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG140BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","Capacidade","Pdesign","kW","","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","5.76","9.47","","","6.53","11.6"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","1,261","767","","","1,231","694"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","","4.05","4.65","","","4.31","5.49"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","2,074","1,807","","","2,534","1,989"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","9.5","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.8","10.8","10.8","","","13.5","13.5","","","15.5","15.5"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","9.5","9.50","9.50","","","12.1","12.1","","","13.4","13.4"]
["","SEER","","","6.55","7.22","6.80","","","7.13","6.74","","","8.66","8.20"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","507","461","489","","","1018","1077","","","928","980"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6","6.00","6.00","","","6.00","6.00","","","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.17","4.07","3.90","","","4.59","4.30","","","4.75","4.60"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2016","2064","2154","","","1830","1954","","","2299","2376"]
["Notas","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]