{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQ200C7Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQ250C7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","20.0 (1)","24.1 (1)"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","23.0 (2)","26.4 (2)"]
["Arrefecimento de espaços","Capacidade","Pdesign","kW","20.0","24.1"]
["","SEER","","","5.60","5.09"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,145","2,842"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","11.2","12.1"]
["","SCOP/A","","","3.51","3.59"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","4,464","4,700"]
["Notas","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - Este valor não inclui a diminuição da capacidade pela operação de descongelação.","(3) - Este valor não inclui a diminuição da capacidade pela operação de descongelação."]