{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":23,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG100BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG125BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG60BVEB / FCAG60BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / FCAG71BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG125L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG100L8Y1B","FCAG71BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG100BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG50BVEB / FCAG50BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / FCAG35BVEB / RZQG71L8Y1B","FCAG140BVEB / RZQG140L7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","7.50","","","","","15.50"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","","","","","","","","","","","","3.39","3.39","3.30","3.30","3.30","2.50"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","3.97","","","","","3.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","","","","","","","","","1,003"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","","","","","","","","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","","","","","","A++","A++","A","A","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","6.72","6.80","5.10","5.10","5.10","6.44"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","355","350","467","467","467","1,249"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","","","","","","A+","A+","A","A","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","6.33","6.33","6.00","6.00","6.00","11.56"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","4.20","4.20","3.80","3.80","3.80","4.27"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","2,110","2,110","2,211","2,211","2,211","3,795"]
["Notas","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]