{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":8,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG100FVEB","FCAHG125FVEB","FCAHG140FVEB","FCAHG71FVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","44","45","45"]
["","","Médio","dBA","39","40","41"]
["","","B","dBA","33","35","37"]
["","Arrefecimento","Médio","dBA","39","40","41"]
["","","B","dBA","33","35","37"]
["","","Alto","dBA","44","45","45"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","Manual de instalação e funcionamento","Manual de instalação e funcionamento","Manual de instalação e funcionamento","Manual de instalação e funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["Fluido frigorigéneo","GWP","","","675","675","675","675"]
["Piping connections","Líquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","DE","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Esgoto","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Painel decorativo 4","Dimensões","Profundidade","mm","950","950","950","950"]
["","","Largura","mm","950","950","950","950"]
["","","Altura","mm","50","50","50","50"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas"]
["","Cor","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","dBA","61","61","61"]
["","Aquecimento","","dBA","61","61","61"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","840","840","840","840"]
["","","Profundidade","mm","840","840","840","840"]
["","","Altura","mm","288","288","288","288"]
["Envolvente","Material","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","kg","26.0","26.0","26.0","25.0"]
["Painel decorativo","Peso","","kg","10","10","10"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Dimensões","Altura","mm","130","130","130"]
["","","Profundidade","mm","950","950","950"]
["","","Largura","mm","950","950","950"]
["","Cor","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(1) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(1) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(1) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade."]
["","","","","(2) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(2) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(2) - Contém gases fluorados com efeito de estufa","(2) - Contém gases fluorados com efeito de estufa"]
["","","","","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(3) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","","","","36"]
["","","Médio","dBA","","","","33"]
["","","B","dBA","","","","29"]
["","Arrefecimento","Médio","dBA","","","","33"]
["","","B","dBA","","","","29"]
["","","Alto","dBA","","","","36"]
["Piping connections","Gás","DE","mm","","","","15.9"]
["","Esgoto","","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","dBA","","","","53"]
["","Aquecimento","","dBA","","","","53"]
["Painel decorativo","Peso","","kg","","","","10"]
["","Modelo","","","","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Dimensões","Altura","mm","","","","130"]
["","","Profundidade","mm","","","","950"]
["","","Largura","mm","","","","950"]
["","Cor","","","","","","Branco puro (RAL 9010)"]