{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","36","44","45","45"]
["","","Médio","dBA","33","39","40","41"]
["","","B","dBA","29","33","35","37"]
["","Arrefecimento","Médio","dBA","33","39","40","41"]
["","","B","dBA","29","33","35","37"]
["","","Alto","dBA","36","44","45","45"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","1","1","1","1"]
["","Manual de instalação","","","1","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","1","1","1","1"]
["","Braçadeira para tubo flexível de descarga","","","1","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","8","8","8","8"]
["","Parafusos","","","4","4","4","4"]
["","Guia de instalação","","","1","1","1","1"]
["","Isolamento para instalação","","","2","2","2","2"]
["","Blocos de vedação","","","4","4","4","4"]
["","Chapa de vedação da drenagem","","","1","1","1","1"]
["","Braçadeiras","","","1","1","1","1"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Ligações de tubagem","Líquido","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","DE","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Esgoto","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Painel decorativo 4","Dimensões","Profundidade","mm","50","50","50","50"]
["","","Largura","mm","950","950","950","950"]
["","","Altura","mm","950","950","950","950"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Cor","","","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO"]
["","Peso","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","dBA","53","61","61","61"]
["","Aquecimento","","dBA","53","61","61","61"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","840","840","840","840"]
["","","Profundidade","mm","840","840","840","840"]
["","","Altura","mm","288","288","288","288"]
["Envolvente","Material","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","kg","25","25","25","25"]
["Painel decorativo","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas"]
["","Dimensões","Altura","mm","50","50","50","50"]
["","","Profundidade","mm","950","950","950","950"]
["","","Largura","mm","950","950","950","950"]
["","Cor","","","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO","BRANCO FRESCO"]
["Capacidade de aquecimento","Capacidade total","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro."]
["","","","","(4) - Esta opção destina-se exclusivamente para utilização em ambientes de partículas finas(lojas de vestuário). Não utilize esta opção em ambientes de elevada humidade e/ou oleosidade.","(4) - Esta opção destina-se exclusivamente para utilização em ambientes de partículas finas(lojas de vestuário). Não utilize esta opção em ambientes de elevada humidade e/ou oleosidade.","(4) - Esta opção destina-se exclusivamente para utilização em ambientes de partículas finas(lojas de vestuário). Não utilize esta opção em ambientes de elevada humidade e/ou oleosidade.","(4) - Esta opção destina-se exclusivamente para utilização em ambientes de partículas finas(lojas de vestuário). Não utilize esta opção em ambientes de elevada humidade e/ou oleosidade."]