{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-H / RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71HVEB / RZQSG71L3V1B","FCAHG100HVEB / RZQSG100L9V1B","FCAHG125HVEB / RZQSG125L9V1B","FCAHG140HVEB / RZQSG140L9V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.50","6.70","5.40","6.61"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","367","497","778","1,215"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.00","13.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","11.78"]
["","SCOP/A","","","4.15","4.30","4.10","4.29"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,563","2,615","2,742","3,843"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","971","1,284","1,923"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.12","3.11"]
["","COP","","","4.10","4.30","3.75","3.61"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","B"]
["","","Aquecimento","","A","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.50","15.50"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]