{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":22,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQG-L7V1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG71FVEB / RZQG71L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L7Y1B9","FCQG71FVEB / RZQG71L7Y1B9","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG100FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG125FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L7Y1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L7V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.8","","","6.8","","9.5","9.5","","","","","12.0","12.0"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.81","4.30","4.30","5.81","4.30","5.99","5.99","4.30","4.30","4.30","4.30","5.69","5.69","4.30","4.30","4.30","4.30","4.30"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","409.639","554","554","409.639","773.256","555.092","555.092","773.256","773.256","773.256","976.744","739","739","976.744","976.744","976.744","976.744","976.744"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","C","C","A+","C","A+","A+","C","C","C","C","A+","A+","C","C","C","C","C"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.33","6.00","6.00","6.33","10.20","11.30","11.30","10.20","10.20","10.20","12.71","12.66","12.66","12.71","12.71","12.71","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","4.13","3.40","3.40","4.13","3.80","3.93","3.93","3.80","3.80","3.80","3.40","3.84","3.84","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,145.763","2,472","2,472","2,145.763","3,757","4,027","4,027","3,757","3,757","3,757","5,232","4,617","4,617","5,232","5,232","5,232","5,232","5,232"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","1,005","","","1,005","","1,225","1,225","","","","","1,610","1,610"]
["","EER","","","3.39","","","3.39","","3.87","3.87","","","","","3.73","3.73"]
["","COP","","","3.97","","","3.97","","4.15","4.15","","","","","3.63","3.63"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","","","A","","A","A","","","","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","","","A","","A","A","","","","","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.5","","","7.5","","10.8","10.8","","","","","13.5","13.5"]
["Notas","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]