{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQG-L8/7V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG71L8V1B","FCQG71FVEB / RZQG71L8V1B","FCQG100FVEB / RZQG100L8V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG100L8V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG100L8V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQG125L8V1B","FCQG125FVEB / RZQG125L8V1B","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQG125L8V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQG125L8V1B","FCQG140FVEB / RZQG140L7V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","6.8","9.5","","","","12.0","","","13.4"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.10","6.80","6.80","5.10","5.10","5.10","6.00","5.10","5.10"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","467","350","488.971","652","652","824","700","824","824"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A++","A++","A","A","A","A+","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.00","6.33","11.30","11.30","11.30","12.71","12.66","12.71","12.71"]
["","SCOP/A","","","3.80","4.20","4.61","3.80","3.80","3.80","4.10","3.80","3.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A+","A++","A","A","A","A+","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,211","2,110","3,431.67","4,163","4,163","4,683","4,322.927","4,683","4,683"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","1,005","1,225","","","","1,610","","","2,085"]
["","EER","","","","3.39","3.87","","","","3.73","","","3.21"]
["","COP","","","","3.97","4.15","","","","3.63","","","3.61"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","A","A","","","","A"]
["","","Aquecimento","","","A","A","","","","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","7.5","10.8","","","","13.5","","","15.5"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]