{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":22,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / FCQG35FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / FCQG50FVEB / RZQSG125L7Y1B9","FCQG60FVEB / FCQG60FVEB / RZQSG125L7V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","","","","","12.0","12.0","","12.0 (3)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","4.30","5.11","5.11","5.11","5.11 (6)","4.30","4.30","4.30","4.30","5.11","5.11","4.30","5.11 (6)","4.00","4.00","4.30","4.30","4.30"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","554","466","650.685","650.685","","773.256","773.256","773.256","773.256","821.918","821.918","976.744","","1,050","1,050","976.744","976.744","976.744"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","9.50","9.50","","9.50","9.50","9.50","9.50","12.00","12.00","12.00","","12.00","12.00","12.00","12.00","12.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","C","A","A","A","","C","C","C","C","A","A","C","","D","D","C","C","C"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.00","6.33","7.60","7.60","","6.81","6.81","6.81","6.81","8.03","8.03","8.03","","8.03","8.03","8.03","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.40","3.81","3.80","3.80","3.80 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.81","3.81","3.40","3.81 (6)","3.40","3.40","3.40","3.40","3.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,472","2,327","2,799","2,799","","2,802","2,802","2,802","2,802","2,949","2,949","3,306.471","","3,305","3,305","3,305","3,305","3,306.471"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","971","1,440","1,440","1,440","","","","","1,870","1,870","","1,870"]
["","EER","","","","3.21","3.30","3.30","3.30","","","","","3.21","3.21","","3.21"]
["","COP","","","","3.61","3.54","3.54","3.54","","","","","3.41","3.41","","3.41"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","A","A","A","A","","","","","A","A","","A"]
["","","Aquecimento","","","A","B","B","A","","","","","B","B","","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","","","","","13.5","13.5","","13.5 (4)"]
["Notas","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)"]
["","","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","","","","","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","","","","","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","","(5) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC","","","","","","","","(5) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC"]
["","","","","","","","","(6) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825","","","","","","","","(6) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825"]
["","","","","","","","","(7) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","","","","","","","","(7) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]