{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQG35FVEB","FCQG50FVEB","FCQG60FVEB","FCQG71FVEB","FCQG100FVEB","FCQG125FVEB","FCQG140FVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["","","B","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","Arrefecimento","B","dBA","27","27","28","28","29","29","29"]
["","","Alto","dBA","31","31","33","33","37","41","41"]
["","","Nom.","dBA","29","29","31","31","33","35","35"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira para tubo flexível de descarga","","","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Parafusos","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Guia de instalação","","","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação"]
["","Isolamento para instalação","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Blocos de vedação","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Chapa de vedação da drenagem","","","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem"]
["","Braçadeiras","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","OD","mm","9.52","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)","VP25 (O.D. 32 / I.D. 25)"]
["Painel decorativo 4","Dimensões","Profundidade","mm","50","50","50","50","50","50","50"]
["","","Largura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Altura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas"]
["","Cor","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["Sound power level","Arrefecimento","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["","Aquecimento","","dBA","49","49","51","51","54","58","58"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Profundidade","mm","840","840","840","840","840","840","840"]
["","","Altura","mm","204","204","204","204","246","246","246"]
["Envolvente","Material","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","kg","18","19","19","21","24","24","24"]
["Painel decorativo","Peso","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelo","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Dimensões","Altura","mm","130","130","130","130","130","130","130"]
["","","Profundidade","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","","Largura","mm","950","950","950","950","950","950","950"]
["","Cor","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nome","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro."]