{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCQHG71FVEB / RZQSG71L2V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7V1B","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B9","FCQHG100FVEB / RZQSG100L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7V1B","FCQHG125FVEB / RZQSG125L7Y1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.8","9.5","9.5","9.5 (3)","12.0 (3)","12.0","12.0"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.70","5.70","5.70","5.70 (6)","5.21 (6)","5.21","5.21"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","418","583.333","583.333","","","806.142","806.142"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","9.50","9.50","","","12.00","12.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+","","","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","7.60","8.03","8.03","","","8.03","8.03"]
["","SCOP/A","","","3.95","3.91","3.91","3.91 (6)","3.81 (6)","3.81","3.81"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A","A","","","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,693","2,874","2,874","","","2,949","2,949"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","1,059","1,285","1,285","1,285","1,855","1,855","1,855"]
["","EER","","","3.50","3.70","3.70","3.70","3.23","3.23","3.23"]
["","COP","","","4.10","4.30","4.30","4.30","3.75","3.75","3.75"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.5","10.8","10.8","10.8 (4)","13.5 (4)","13.5","13.5"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(1) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]
["","","","","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m","(4) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","","","(5) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC","(5) - Consumo anual de energia de acordo com a directiva de etiquetagem de energia 2002/31/EC"]
["","","","","","","","(6) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825","(6) - SEER e SCOP de acordo com a EN 14825"]
["","","","","","","","(7) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(7) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]