{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":117,"n_cols":9,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCQHG-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FCQHG71FVEB","FCQHG100FVEB","FCQHG125FVEB","FCQHG140FVEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","","Alto","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["","","","B","dBA","","33","35","37"]
["","Arrefecimento","","B","dBA","","33","35","37"]
["","","","Alto","dBA","","44","45","45"]
["","","","Nom.","dBA","","39","40","41"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento","Manual de funcionamento"]
["","Manual de instalação","","","","","Manual de instalação","Manual de instalação","Manual de instalação"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem","Tubo flexível de drenagem"]
["","Braçadeira para tubo flexível de descarga","","","","","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga","Braçadeira para tubo flexível de descarga"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","","","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho","Anilha para o suporte do gancho"]
["","Parafusos","","","","","Parafusos","Parafusos","Parafusos"]
["","Guia de instalação","","","","","Guia de instalação","Guia de instalação","Guia de instalação"]
["","Isolamento para instalação","","","","","2","2","2"]
["","Blocos de vedação","","","","","4","4","4"]
["","Chapa de vedação da drenagem","","","","","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem","Chapa de vedação da drenagem"]
["","Braçadeiras","","","","","Braçadeiras","Braçadeiras","Braçadeiras"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Ligações de tubagens","Líquido","","DE","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Drain","","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Painel decorativo 4","Dimensões","","Profundidade","mm","","50","50","50"]
["","","","Largura","mm","","950","950","950"]
["","","","Altura","mm","","950","950","950"]
["","Modelo","","","","","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas","BYCQ140D7W1 - branco com abas cinzentas"]
["","Cor","","","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Peso","","","kg","","5.4","5.4","5.4"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","","61","61","61"]
["","Aquecimento","","","dBA","","61","61","61"]
["Dimensões","Unidade","","Largura","mm","","840","840","840"]
["","","","Profundidade","mm","","840","840","840"]
["","","","Altura","mm","","288","288","288"]
["Envolvente","Material","","","","","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Peso","Unidade","","","kg","","26","26","26"]
["Painel decorativo","Peso","","","kg","","10.3","10.3","10.3"]
["","Modelo","","","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Dimensões","","Altura","mm","","130","130","130"]
["","","","Profundidade","mm","","950","950","950"]
["","","","Largura","mm","","950","950","950"]
["","Cor","","","","","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)","Branco puro (RAL 9010)"]
["Power supply","Phase","","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","","50","50","50"]
["","Nome","","","","","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","","V","","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(1) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade.","(2) - O BYCQ140D7W1W tem isolamentos brancos. Chama-se a atenção para o facto de a sujidade em isolamentos brancos ser significativamente mais visível e, como tal, não ser aconselhável a instalação do painel de decoração BYCQ140D7W1W em ambientes expostos a concentrações de sujidade."]
["","","","","","","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro.","(3) - BYCQ140D7W1: painel de série branco puro com abas cinzentas: BYCQ140D7W1W: painel de série branco puro com abas brancas: BYCQ140D7GW1: painel com auto-limpeza branco puro."]
["Envolvente","Material","","","","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","288"]
["","","","Largura","mm","840"]
["","","","Profundidade","mm","840"]
["Peso","Unidade","","","kg","25"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","B","m³/min","12.2"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","21.2"]
["","","","Nom.","m³/min","16.7"]
["","","","B","m³/min","12.2"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","53"]
["","Aquecimento","","","dBA","53"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","B","dBA","29"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","36"]
["","","","Nom.","dBA","33"]
["","","","B","dBA","29"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","9.52"]
["","Gás","","DE","mm","15.9"]
["","Esgoto","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYCQ140D7GFW1 - painel de auto-limpeza com filtro de rede fina"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","130"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","10.3"]
["Painel decorativo 2","Modelo","","","","BYCQ140D7GW1 - Painel com auto-limpeza"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","130"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","10.3"]
["Painel decorativo 3","Modelo","","","","BYCQ140D7W1W - Branco completo"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","50"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","950"]
["","Peso","","","kg","5.4"]
["Painel decorativo 4","Modelo","","","","BYCQ140D7W1 - Branco com grelhas cinzentas"]
["","Cor","","","","Branco puro (RAL 9010)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","950"]
["","","","Largura","mm","950"]
["","","","Profundidade","mm","50"]
["","Peso","","","kg","5.4"]
["Sistemas de controlo","Infrared remote control","","","","BRC7FA532F"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por cabo","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","Installation manual"]
["","Washer for hanger bracket","","","","Washer for hanger bracket"]
["","Operation manual","","","","Operation manual"]
["","Clamp for drain hose","","","","Clamp for drain hose"]
["","Clamps","","","","Clamps"]
["","Drain hose","","","","Drain hose"]
["","Drain sealing pad","","","","Drain sealing pad"]
["","Installation guide","","","","Installation guide"]
["","Insulation for fitting","","","","2"]
["","Screws","","","","Screws"]
["","Sealing pads","","","","4"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","VE"]
["","Fase","","","","1~"]
["Alimentação eléctrica","Alimentação eléctrica-=-Frequência","","Frequência","","50"]
["","Alimentação eléctrica-=-Tensão","","Tensão","","220-240"]