{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDA125A5VEB","FDA200AXVEB","FDA250AXVEB"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","12.10","19.00","22.00"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","Nom.","kW","13.50","22.4","24.0"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado","Não pintado","Não pintado"]
["","Material","","","","Aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado","Chapa de aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","300","470","470"]
["","","","Largura","mm","1,400","1,490","1,490"]
["","","","Profundidade","mm","700","1,100","1,100"]
["Peso","Unidade","","","kg","45","104","115"]
["Tecto falso necessário >","mm","","","","350"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","39.0","64.0","69.0"]
["","","","Medium","m³/min","","50","56"]
["","","","B","m³/min","28.0","36.0","43.0"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","39.0","64.0","69.0"]
["","","","Medium","m³/min","","50.0","56.0"]
["","","","B","m³/min","28.0","36.0","43.0"]
["","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","200","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","50","62","62"]
["Sound power level","Arrefecimento","","","dBA","66","69.0","71.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","40","43.0","44.0"]
["","","","Medium","dBA","","39.0","40.0"]
["","","","B","dBA","33","36.0","37.0"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","40","43.0","44.0"]
["","","","Médio","dBA","","39.0","40.0"]
["","","","B","dBA","33","36.0","37.0"]
["Ligações de tubagens","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gás","","OD","mm","15.90","19.1","22.2"]
["","Drain","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","BSP1","BSP1"]
["Altura de drenagem","mm","","","","625"]
["Painel decorativo","Modelo","","","","BYBS125DJW1"]
["","Cor","","","","Branco (10Y9/0,5)"]
["","Dimensões","","Altura","mm","55"]
["","","","Largura","mm","1,500"]
["","","","Profundidade","mm","500"]
["","Peso","","","kg","6.5"]
["Sistemas de controlo","Infrared remote control","","","","BRC4C65, BRC4C66"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52","BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52"]
["Acessórios standard","Manual de funcionamento","","","","","1","1"]
["","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1"]
["","Manual de instalação","","","","","1","1"]
["","Precauções gerais de segurança","","","","1","1","1"]
["","Tubo de ligação do gás","","","","","1","1"]
["","Material da abraçadeira de cabos","","","","","1","1"]
["","Anilha","","","","8","12","12"]
["","Arruela de pressão","","","","","2","2"]
["","Parafuso+Anilha","","","","","45","45"]
["","Parafuso de cabeça sextavada com arruela","","","","","49","49"]
["","Parafusos","","","","16","2","2"]
["","Parafuso de cabeça sextavada","","","","","2","2"]
["","Arruela plana","","","","","8","8"]
["Power supply","Nome","","","","","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensão","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Acessórios standard","Braçadeira do tubo flexível","","","","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","","1"]
["","Fio para fonte de alimentação comum","","","","2"]
["","Material de vedação (tubo flexível de drenagem)","","","","1"]
["","Material vedante","","","","2"]
["","Tubo de isolamento térmico (líquido)","","","","1"]
["","Tubo de isolamento térmico (gás)","","","","1"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]