{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Envolvente","Cor","","","","Não pintado","Não pintado","Não pintado"]
["","Material","","","","Aço galvanizado","Aço galvanizado","Aço galvanizado"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","350","450","450"]
["","","","Width","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Depth","mm","662","900","900"]
["Peso","Unidade","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Tecto falso necessário >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medium","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Aquecimento","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medium","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Pressão estática disponível","","Alto","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","B","Pa","150","250","250"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Aquecimento","","B","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Piping connections","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gás","","OD","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Drain","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Acessórios standard","Manual de instalação e funcionamento","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nome","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Notas","","","","","(1) - Os valores do som são medidos numa sala semi-anecóica com correcções.","(1) - Os valores do som são medidos numa sala semi-anecóica com correcções.","(1) - Os valores do som são medidos numa sala semi-anecóica com correcções."]
["","","","","","(2) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(2) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade.","(2) - O nível de pressão do som é medido através de um microfone a 1 metro de distância da unidade."]
["","","","","","(3) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(3) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro.","(3) - O nível de pressão sonora é um valor relativo que depende da distância e acústica do ambiente. Para mais informações, consulte os esquemas do nível sonoro."]
["","","","","","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som.","(4) - O nível de potência sonora é um valor absoluto que indica a potência que gera um determinado som."]
["","","","","","(5) - Para mais informações, consulte o diagrama da cablagem, a placa de características e o manual de instalação.","(5) - Para mais informações, consulte o diagrama da cablagem, a placa de características e o manual de instalação.","(5) - Para mais informações, consulte o diagrama da cablagem, a placa de características e o manual de instalação."]