{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":6,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RR-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RR125B8W1B","FDQ125C5VEB / RR125B8W1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Eficiência nominal","EER","","","2.70","2.70"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","2,260","2,260"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","D","D"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(2) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)"]
["","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento equivalente da tubagem: 7,5 m (horizontal); diferença de nível: 0m","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento equivalente da tubagem: 7,5 m (horizontal); diferença de nível: 0m"]
["","","","","(4) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-11, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys (impedância do sistema) ≤ Zmáx","(4) - Em conformidade com EN/IEC 61000-3-11, poderá ser necessário consultar o operador da rede de distribuição para assegurar que o equipamento está ligado apenas a uma alimentação com Zsys (impedância do sistema) ≤ Zmáx"]
["","","","","(5) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com corrente nominal ≤ 75A","(5) - Norma técnica europeia/internacional que define os limites para alterações de tensão, flutuações de tensão e tremulação em sistemas públicos de alimentação de baixa tensão para equipamento com corrente nominal ≤ 75A"]
["","","","","(6) - Impedância do sistema","(6) - Impedância do sistema"]
["","","","","(7) - Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase","(7) - Equipamento em conformidade com EN/IEC 61000-3-12: Norma técnica europeia/internacional que define os limites para correntes harmónicas produzidas por equipamento ligado a um sistema público de baixa tensão com corrente de entrada > 16A e ≤ 75A por fase"]
["","","","","(8) - Potência de curto-circuito","(8) - Potência de curto-circuito"]
["","","","","(9) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(9) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]