{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB","FDQ125C5VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","40","40"]
["","","B","dBA","33","33"]
["","Arrefecimento","B","dBA","33","33"]
["","","Alto","dBA","40","40"]
["Sistemas de controlo","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C"]
["","Controlo remoto por infravermelhos","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Capacidade de arrefecimento","Capacidade total","Nom.","kW","12.5","12.5 (1)"]
["Ligações de tubagens","Líquido","DE","mm","9.52","9.52"]
["","Gás","DE","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Potência absorvida","Arrefecimento","Nom.","kW","","0.35"]
["","Aquecimento","Nom.","kW","","0.35"]
["Tecto falso necessário >","mm","","","350","350"]
["Sound power level","Arrefecimento","","dBA","66","66"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","1,400","1,400"]
["","","Profundidade","mm","700","700"]
["","","Altura","mm","300","300"]
["Envolvente","Material","","","Aço galvanizado"]
["","Colour","","","Not painted","Não pintado (galvanizado)"]
["Peso","Unidade","","kg","45","45"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","Alto","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Altura de drenagem","mm","","","625","625"]
["Painel decorativo","Peso","","kg","6.5","6.5"]
["","Modelo","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensões","Altura","mm","55","55"]
["","","Profundidade","mm","500","500"]
["","","Largura","mm","1,500","1,500"]
["","Cor","","","Branco (10Y9/0,5)","Branco (10Y9/0,5)"]
["Capacidade de aquecimento","Total capacity","Nom.","kW","14.0","14.0 (2)"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","(1) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento equivalente da tubagem: 7,5 m; diferença de nível: 0 m"]
["","","","","(2) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior.","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(3) - Os valores de pressão sonora referem-se a uma unidade instalada com retorno do ar traseiro.","(3) - As capacidades são líquidas, incluindo uma dedução para arrefecimento (um acréscimo para aquecimento) para o calor do motor do ventilador interior."]
["","","","","(4) - Categoria da unidade PED: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC","(4) - Os valores de pressão sonora referem-se a uma unidade instalada com retorno do ar traseiro."]
["","","","","(5) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m (horizontal); diferença de nível: 0m","(5) - Categoria da unidade PED: excluída do âmbito de PED devido ao artigo 1, item 3.6 de 97/23/EC"]