{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":8,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9","FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9","FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9","FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Máx.","","kW","","3.80","","6.50"]
["","Nom.","","kW","","3.40","","6.00"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","5.26","","5.56"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","226","","315"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","3.40","","6.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","","A","","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","3.88","","3.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","","A","","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","1,046","","1,693"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","570","","1,024"]
["","EER","","","","2.98","","2.93"]
["","COP","","","","3.48","","3.21"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","C","","C"]
["","","Aquecimento","","","B","","C"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","4.00","","7.00"]
["","Mín.","","kW","","1.40","","1.70"]
["","Máx.","","kW","","5.00","","7.10"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM25M3V1B9","","RXM50M3V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","2.40","","5.00"]
["","Máx.","","kW","3.00","","5.30"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.30","","1.70"]
["","Nom.","","kW","3.20","","5.80"]
["","Máx.","","kW","4.50","","6.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.77","","3.06"]
["","COP","","","4.00","","3.10"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","318","","816"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","","B"]
["","","Aquecimento","","A","","D"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.40","","5.00"]
["","SEER","","","5.68","","5.77"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","148","","303"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.60","","4.00"]
["","SCOP/A","","","4.24","","3.93"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","2.16","","3.55"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","858","","1424"]