{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7V1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","Consumo anual de energia","","kWh/a","380","377","","387","416","423","379"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,589","1,537","","2,421","2,438","2,540","2,324"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.27","6.32","","8.60","8.00","7.86","8.77"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","","A+++","A++","A++","A+++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","SCOP/A","","","4.14","4.28","","4.51","4.48","4.30","4.70"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","","A+","A+","A+","A++"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19,0°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","RZAG71M7V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","6.80"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","7.50"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","6.80"]
["","SEER","","","","","7.12"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","334"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","4.43"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","1485"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","A+++ ~ D"]