{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXM25N5V1B9","FDXM25F3V1B9 / RXM25N2V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35N5V1B9","FDXM35F3V1B9 / RXM35N2V1B9","FDXM50F3V1B9 / RXM50N2V1B9","FDXM60F3V1B9 / RXM60N2V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70","1.70"]
["","Máx.","","kW","3.00","3.00","3.80","3.80","5.30","6.50"]
["","Nom.","","kW","2.40","2.40","3.40","3.40","5.00","6.00"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","5.68","5.68","5.26","5.26","","5.56"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","148","148","226","226","","378"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.40","2.40","3.40","3.40","","6.00"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A","A","","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","2.60","2.60","2.90","2.90","","4.60"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.24","3.88","3.88","","3.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A","A","","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","858","858","1,046","1,046","","1,693"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","318","318","570","570","817","1,024"]
["","EER","","","3.77","3.77","2.98","2.98","3.06","2.93"]
["","COP","","","4.00","4.00","3.48","3.48","3.10","3.21"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","C","C","B","C"]
["","","Aquecimento","","A","A","B","B","D","C"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.00","4.00","5.80","7.00"]
["","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.40","1.40","1.70","1.70"]
["","Máx.","","kW","4.50","4.50","5.00","5.00","6.00","7.10"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]