{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Nível de pressão sonora","Aquecimento","Alto","dBA","35","35","38"]
["","","Médio","dBA","33","33","36"]
["","","B","dBA","27","27","30"]
["","Arrefecimento","Medium","dBA","33","33","35"]
["","","B","dBA","27","27","30"]
["","","Alto","dBA","35","35","38"]
["Acessórios standard","Manual de instalação","","","1","1","1"]
["","Manual de funcionamento","","","1","1","1"]
["","Isolamento para instalação","","","1","1","1"]
["","Chapa vedante","","","1","1","1"]
["","Braçadeira de metal","","","1","1","1"]
["","Tubo flexível de drenagem","","","1","1","1"]
["","Anilha para o suporte do gancho","","","8","8","8"]
["","Material vedante","","","2","2","2"]
["","Braçadeiras","","","6","6","6"]
["","Chapa de fixação da anilha","","","4","4","4"]
["","Parafusos para flanges de conduta","","","1","1","1"]
["","Filtro de ar","","","1","1","1"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gás","OD","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Drain","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Power input","Arrefecimento","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Aquecimento","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Sound power level","Arrefecimento","","dBA","53","53","56"]
["","Aquecimento","","dBA","53","53","56"]
["Dimensões","Unidade","Largura","mm","750","750","1,150"]
["","","Profundidade","mm","620","620","620"]
["","","Altura","mm","200","200","200"]
["Peso","Unidade","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilador","Pressão estática disponível","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frequência","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nome","","","VE","VE","VE"]
["","Tensão","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - O ruído durante o func. baseia-se na entrada de aspiração da parte traseira e ESP 40Pa. Ruído durante o func. para entrada de aspiração do lado de baixo: (ruído durante o func. da entrada de aspiração traseira) +5 dB. Contudo, quando é efectuada a instalação para a qual a ESP se torna baixa, poderá haver uma subida de 5 dB ou mais","(1) - O ruído durante o func. baseia-se na entrada de aspiração da parte traseira e ESP 40Pa. Ruído durante o func. para entrada de aspiração do lado de baixo: (ruído durante o func. da entrada de aspiração traseira) +5 dB. Contudo, quando é efectuada a instalação para a qual a ESP se torna baixa, poderá haver uma subida de 5 dB ou mais","(1) - O ruído durante o func. baseia-se na entrada de aspiração da parte traseira e ESP 40Pa. Ruído durante o func. para entrada de aspiração do lado de baixo: (ruído durante o func. da entrada de aspiração traseira) +5 dB. Contudo, quando é efectuada a instalação para a qual a ESP se torna baixa, poderá haver uma subida de 5 dB ou mais"]
["","","","","(2) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","(2) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada.","(2) - Quando ligado com unidade exterior de multi-sistema, consulte as especificações da unidade exterior multi a ser ligada."]