{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":8,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9","FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9","FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9","FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.17","6.38"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","142","186"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","762","1,058"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","273","446"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Outdoor unit","","","","","","RXM50M3V1B9","RXM60M3V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","5.00","5.70"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","5.80","7.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","3.24","3.05"]
["","COP","","","","","3.49","3.41"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","","","771","934"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","A","B"]
["","","Aquecimento","","","","B","B"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","A+","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","5.00","5.70"]
["","SEER","","","","","5.98","5.76"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","292","347"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","A","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","3.84","3.96"]
["","SCOP/A","","","","","3.90","4.04"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","","","3.51","3.66"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","1377","1372"]