{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","5.70"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","7.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","","3.05"]
["","COP","","","","3.41"]
["","Annual energy consumption","","kWh","","934"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","B"]
["","","Aquecimento","","","B"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","5.70"]
["","SEER","","","","5.76"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","347"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","3.96"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","1,372"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Outdoor unit","","","","RXM50N2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","5.00"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","5.80"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.24"]
["","COP","","","3.49"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","771"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A"]
["","","Aquecimento","","B"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.98"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","292"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","3.84"]
["","SCOP/A","","","3.90"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","3.51"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1377"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D"]