{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB / RXS25L3V1B","FFA35A2VEB / RXS35L3V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.11","6.32"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","143","188"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.50","3.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","2.31","3.10"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.10"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","763","1,059"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","6.35","6.35"]
["","Gás","OD","mm","9.50","9.50"]
["","Drain","OD","mm","VP20 (diâmetro externo 26, diâmetro interno 20)","VP20 (diâmetro externo 26, diâmetro interno 20)"]
["Eficiência nominal","EER","","","4.53","3.78"]
["","Annual energy consumption","","kWh","276","450"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]