{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25N2V1B9","FFA25A2VEB9 / RXM25N5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9","FFA50A2VEB9 / RXM50N2V1B9","FFA60A2VEB9 / RXM60N2V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","2.50","2.50","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","6.17","6.17","6.38","6.38","","5.76"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","142","142","186","186","","347"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.50","2.50","3.40","3.40","","5.70"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++","A++","","A+"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","2.31","2.31","3.10","3.10","","3.96"]
["","SCOP/A","","","4.24","4.24","4.10","4.10","","4.04"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+","A+","","A+"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","762","762","1,058","1,058","","1,372"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","273","273","446","446","772","934"]
["","EER","","","4.57","4.57","3.81","3.81","3.24","3.05"]
["","COP","","","3.90","3.90","3.50","3.50","3.49","3.41"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","B"]
["","","Aquecimento","","A","A","B","B","B","B"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.20","3.20","4.20","4.20","5.80","7.00"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]