{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":61,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG100L8Y1B","FHA125AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L8Y1B","FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA100AVEB8 / RZQG71L8Y1B","FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L8Y1B","FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B","FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B","FHA140AVEB8 / RZQG140L7Y1B"]
["Gama de eficiência energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.10","5.10","6.86","5.10","6.86","6.86","6.86","5.10","6.86","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","5.10","6.22","6.22","6.22"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","467","467","347","467","347","347","347","467","347","467","347","467","467","467","467","1,292","1,292","1,292"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","6.80","13.40","13.40","13.40"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A++","A","A++","A++","A++","A","A++","A","A++","A","A","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.00","6.00","7.60","6.00","7.60","7.60","7.60","6.00","7.60","6.00","7.60","6.00","6.00","6.00","6.00","11.61","11.61","11.61"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.80","3.80","4.32","3.80","4.32","4.32","4.32","3.80","4.32","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","3.80","4.22","4.22","4.22"]
["","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A+","A","A+","A+","A+","A","A+","A","A+","A","A","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2,211","2,211","2,463","2,211","2,463","2,463","2,463","2,211","2,463","2,211","2,463","2,211","2,211","2,211","2,211","3,851","3,851","3,851"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.30","3.30","3.82","3.30","3.82","3.82","3.82","3.30","3.82","3.30","3.82","3.30","3.30","3.30","3.30","2.92","2.92","2.92"]
["Notas","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","890","890","890"]
["","COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.13","4.13","4.13","","","","","","","","","3.63","3.63","3.63"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","A","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","7.50","7.50","7.50","","","","","","","","","15.50","15.50","15.50"]
["Arrefecimento ambiente","ηs,c","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","245.96"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","ηs,h","","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","165.87"]