{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":13,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Arrefecimento ambiente","SEER","","","7.58","7.80","6.55","7.11","10.2","10.5","9.04","8.62","9.44"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","314","305","363","335","327","316","368","386","352"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["","Classe de eficiência energética","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.33","4.43","4.32","4.32","4.84","4.85","4.73","4.54","4.63"]
["","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+","A+","A++","A++","A++","A+","A++"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,520","1,485","1,523","1,523","2,256","2,252","2,309","2,405","2,359"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - Arrefecimento: T2: temp. interior 26,6°CBs, 19,4°CBh, temp. exterior 48°CBs [Btu/hr/W]","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]