{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":17,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZQG-L9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG71L9V1B","FHA71AVEB / RZQG71L9V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG125L9V1B","FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG125L9V1B","FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQG125L9V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","","","","6.80 (1)"]
["Arrefecimento de espaços","SEER","","","5.10","5.10","5.10","6.86","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10","5.10"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","467","467","467","347","652","652","652","652","652","824","824","824","824"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50","9.50","9.50","12.0","12.00","12.0","12.0"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A","A","A++","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Capacidade","Pdesign","kW","6.00","6.00","6.00","7.60","11.30","11.30","11.3","11.30","11.3","12.7","12.71","12.7","12.7"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","4.32","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Classe de eficiência energética","","","A","A","A","A+","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2,211","2,211","2,211","2,463","4,164","4,164","4,164","4,164","4,164","4,683","4,683","4,683","4,683"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","","","","890"]
["","EER","","","","","","3.82 (3)"]
["","COP","","","","","","4.13 (3)"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","A"]
["","","Aquecimento","","","","","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","","","","7.50 (2)"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE","(3) - EER/COP de acordo com Eurovent 2012, para utilização exclusivamente fora da UE"]