{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8V3B","FHQ100CAVEB / RR100B8V3B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Ligações de tubagens","Liquid","OD","mm","9.52","9.52"]
["","Gás","OD","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","OD","mm","26","26"]
["Eficiência nominal","EER","","","2.63","2.61"]
["","Annual energy consumption","","kWh","1,350","1,875"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","D","D"]
["Notas","","","","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)","(1) - Consumo anual de energia: baseado na utilização média de 500 horas de funcionamento por ano em plena carga (condições nominais)"]
["","","","","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)","(2) - Etiqueta energética: escala de A (mais eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m","(3) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 7,5m; desnível: 0m"]
["","","","","(4) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal","(4) - Eficiência nominal: arrefecimento a 35°/27° de carga nominal, aquecimento a 7°/20° de carga nominal"]