{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA25A2VEB9 / RXM25A5V1B9","FNA35A2VEB9 / RXM35A5V1B9","FNA50A2VEB9 / RXM50A5V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","2.6","3.4","5"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","3.2","4","5.8"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.8","3.09","3.38"]
["","COP","","","4","3.48","3.34"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","342","550","740"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","B","A"]
["","","Aquecimento","","A","B","C"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.6","3.4","5"]
["","SEER","","","5.76","5.76","5.77"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","158","207","303"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+","A+","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","2.8","2.9","4"]
["","SCOP/A","","","4.29","4.15","4.09"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","2.28","2.32","3.54"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","913","978","1368"]
["Notas","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]