{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-BS / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42B2V1BS / RXA42B5V1B8","FTXA50B2V1BS / RXA50B5V1B8"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","4.2","5"]
["","Máx.","","kW","5","5.3"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.4","5.8"]
["","Máx.","","kW","6","6.5"]
["Eficiência nominal","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","526","679"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","4.2","5"]
["","SEER","","","7.5","7.33"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","196","239"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","3.8","4"]
["","SCOP/A","","","4.6","4.6"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","1,156","1,218"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]