{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":20,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-A / RXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20A2V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A2V1B / RXF20A5V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A2V1B","FTXF20A5V1B / RXF20A5V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A2V1B","FTXF25A2V1B / RXF25A5V1B","FTXF25A5V1B / RXF25A5V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A5V1B / RXF35A5V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A2V1B","FTXF35A2V1B / RXF35A5V1B","FTXF50A2V1B / RXF50A2V1B","FTXF60A2V1B / RXF60A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A2V1B","FTXF71A2V1B / RXF71A5V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","1.3","","1.3","1.3","1.3","1.3","1.7","1.7","2.30","2.30"]
["","Máx.","","kW","2.6","2.6","2.6","2.6","3.0","3.0","3.0","","3.8","3.8","3.8","3.8","6.0","7.0","7.30","7.30"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.00","2.00","2.00","2.50","2.50","2.50","","3.30","3.30","3.30","3.30","5.00","6.00","7.10","7.10"]
["Eficiência nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","","","","","","","","","","","","1,387","1,387"]
["","EER","","","3.94","3.94","3.94","3.94","3.30","3.30","3.30","","3.30","3.30","3.30","3.30","3.33","3.25","2.56","2.56"]
["","COP","","","4.19","4.19","4.19","4.19","4.01","4.01","4.01","","3.71","3.71","3.71","3.71","3.71","3.93","3.15","3.15"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","E","E"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","A","A","","A","A","A","A","A","A","D","D"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.50","2.50","2.80","2.80","2.80","","3.50","3.50","3.50","3.50","6.00","6.40","8.20","8.20"]
["","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","1.30","","1.30","1.30","1.30","1.30","1.70","1.70","2.30","2.30"]
["","Máx.","","kW","3.50","3.50","3.50","3.50","4.00","4.00","4.00","","4.80","4.80","4.80","4.80","7.70","8.00","9.00","9.00"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["Outdoor unit","","","","","","","","","","","RXF25A5V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","","","","","","","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","2.50"]
["","Máx.","","kW","","","","","","","","3.0"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","","","","","","","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","2.80"]
["","Máx.","","kW","","","","","","","","4.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","","","","","","3.30"]
["","COP","","","","","","","","","","4.01"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","","A"]
["","","Aquecimento","","","","","","","","","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","2.50"]
["","SEER","","","","","","","","","","6.22"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","141"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","","2.40"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.06"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","","","","","","","","2.10"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","","827"]
["Gama de eficiência energética","","","","","","","","","","","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","","","","","","","","","","","","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]