{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FTXF20F5V1B","FTXF25F5V1B","FTXF35F5V1B","FTXF50F5V1B","FTXF60F2V1B","FTXF42F5V1B (Archived)","FTXF71F2V1B (Archived)"]
["Potência nominal","Arrefecimento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.032","0.04","0.032"]
["","Aquecimento","","Nom.","kW","0.023","0.023","0.029","0.04","0.035","0.04","0.035"]
["Envolvente","Cor","","","","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco","Branco"]
["Dimensões","Unidade","","Altura","mm","286","286","286","286","295","286","295"]
["","","","Largura","mm","770","770","770","770","990","770","990"]
["","","","Profundidade","mm","225","225","225","225","263","225","263"]
["Peso","Unidade","","","kg","8","8","8.5","9","13.5","9","13.5"]
["Ventilador","Caudal de ar","Arrefecimento","Alto","m³/min","9.8","10","11.5","12.6","17.3","12.6","17.3"]
["","","","Médio","m³/min","8","8","8","9","14.8","9","14.8"]
["","","","B","m³/min","6","6.2","6.4","7.2","12.2","6.9","12.2"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","4.3","4.3","4.4","6.4","10.7","4.9","10.7"]
["","","Aquecimento","Alto","m³/min","10.4","10.4","11.9","12.8","17.9","12.8","17.9"]
["","","","Médio","m³/min","8.3","8.4","8.6","9.6","15.8","8.8","15.8"]
["","","","B","m³/min","6.2","6.4","6.5","7.2","12.8","6.7","12.8"]
["","","","Funcionamento silencioso","m³/min","5.3","5.3","5.3","6.4","11.3","5.2","11.3"]
["Nível de potência sonora","Arrefecimento","","","dBA","53","54","54","59","60","59","62"]
["","Aquecimento","","","dBA","55","55","56","59","62","59","62"]
["Nível de pressão sonora","Arrefecimento","","Alto","dBA","39","40","43","45","45","45","46"]
["","","","Médio","dBA","33","33","34","39","41","36","42"]
["","","","B","dBA","25","26","27","34","36","30","37"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","20","20","20","31","33","22","34"]
["","Aquecimento","","Alto","dBA","39","40","40","44","44","44","45"]
["","","","Médio","dBA","34","34","35","38","40","34","41"]
["","","","B","dBA","28","28","29","33","35","28","36"]
["","","","Funcionamento silencioso","dBA","21","21","21","30","32","22","33"]
["Ligações de tubagem","Líquido","","DE","mm","6","6","6","6","6.35","6","6.35"]
["","Gás","","DE","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","9.5","12.7"]
["","Esgoto","","","","18","18","18","18","18","18","18"]
["Sistemas de controlo","Controlo remoto por infravermelhos","","","","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC480A93","ARC470A1","ARC480A93","ARC470A1"]
["","Controlo remoto por cabo","","","","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1","BRC073A1"]
["Acessórios standard","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","AAA dry-cell batteries","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","","1"]
["","Operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Indoor unit fixing screws","","","","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Infrared remote control","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Mounting plate","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Remote control holder","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentação elétrica","Nome","","","","","","","","V1","","V1"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Alimentação eléctrica","Frequência","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensão","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440","220-240","220-440","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m","","(1) - Arrefecimento: temp. interior: 27°CBs, 19°CBh; temp. exterior 35°CBs; comprimento de tubagem equivalente: 5m; desnível: 0m"]
["","","","","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)","","(2) - Aquecimento: temp. interior: 20°CBs; temp. exterior 7°CBs, 6°CBh; tubagem de refrigerante equivalente: 5m (horizontal)"]
["","","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]