{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXJ-MS / 4MXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / FTXJ20MV1BS / 4MXM80A2V1B9"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","7.50"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","10.00"]
["Eficiência nominal","EER","","","4.13"]
["","COP","","","3.32"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","908"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A"]
["","","Aquecimento","","C"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","7.50"]
["","SEER","","","6.92"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","380"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","6.46"]
["","SCOP/A","","","4.02"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","5.28"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","2245"]