{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":18,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / 3MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / 3MXM40A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / 3MXM40A2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM52A2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 3MXM52A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM50R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM25R5V1B / FTXM42R5V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM35R2V1B / FTXM35R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM25R2V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM20R2V1B / FTXM50R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM20R5V1B / FTXM25R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM20R5V1B / FTXM25R5V1B / FTXM25R5V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM25R2V1B / FTXM42R2V1B / 3MXM68A2V1B","FTXM35R5V1B / FTXM35R5V1B / 3MXM68A2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.00","5.00","6.80","6.70","6.80","6.50","6.80","6.80","6.50","6.80","6.70","6.80"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","420","420","515","515","947","896","863","810","883","947","810","883","896","863"]
["","EER","","","4.76","4.76","4.85","4.85","3.59","3.74","3.94","4.01","3.85","3.59","4.01","3.85","3.74","3.94"]
["","COP","","","4.73","4.73","4.45","4.45","3.82","3.95","3.81","4.49","4.38","3.82","4.49","4.38","3.95","3.81"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidade de aquecimento","Nom.","","kW","4.60","4.60","6.80","6.80","8.60","8.30","8.60","8.20","8.60","8.60","8.20","8.60","8.30","8.60"]
["Notas","","","","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(1) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temperatura interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(2) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["","","","","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(3) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(4) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]