{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":19,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-R"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R5V1B / RXM20R5V1B","FTXM20R2V1B / RXM20R5V1B","FTXM25R5V1B / RXM25R5V1B","FTXM25R2V1B / RXM25R5V1B","FTXM35R2V1B / RXM35R5V1B","FTXM35R5V1B / RXM35R5V1B","FTXM42R2V1B / RXM42R5V1B","FTXM42R2V1B / RXM42R2V1B","FTXM42R5V1B / RXM42R5V1B","FTXM42R5V1B / RXM42R2V1B","FTXM50R2V1B / RXM50R2V1B","FTXM50R2V1B / RXM50R5V1B","FTXM60R2V1B / RXM60R2V1B","FTXM60R2V1B / RXM60R5V1B","FTXM71R2V1B / RXM71R2V1B"]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.40","1.40","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.00","2.50","2.50","3.40","3.40","","","","","","","","","7.10"]
["","Máx.","","kW","2.60","2.60","3.20","3.20","4.00","4.00","","","","","","","","","8.50"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.30","1.40","1.40","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.50","2.80","2.80","4.00","4.00","","","","","","","","","8.20"]
["","Máx.","","kW","3.50","3.50","4.70","4.70","5.20","5.20","","","","","","","","","10.20"]
["Eficiência nominal","Consumo anual de energia","","kWh","219","219","278","278","402","402","","","","","","","","","1,172"]
["","COP","","","5.00","5.00","5.00","5.00","4.04","4.04","","","","","","","","","3.19"]
["","EER","","","4.57","4.57","4.50","4.50","4.23","4.23","","","","","","","","","3.03"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","A","A","A","A","A","A","","","","","","","","","B"]
["","","Aquecimento","","A","A","A","A","A","A","","","","","","","","","D"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento","(1) - Consulte o esquema separado para conhecer os limites de funcionamento"]
["","","","","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos","(2) - Consulte o esquema separado para conhecer os dados eléctricos"]
["","","","","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m.","(3) - As capacidades de arrefecimento nominais são baseadas em: temp. interior: 27 °CBs, 19 °CBh, temperatura exterior: 35 °CBs, tubagem de fluido frigorigéneo equivalente: 5 m, desnível: 0 m."]
["","","","","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m.","(4) - As capacidades nominais de aquecimento são baseadas em: temperatura interior: 20°CBs, temperatura exterior: 7°CBs, 6°CBh, tubagem de refrigerante equivalente: 5m, diferença de nível: 0m."]
["Capacidade de arrefecimento","Mín.","","kW","","","","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","4.2","4.2","4.2","4.2","5","5","6","6"]
["","Máx.","","kW","","","","","","","5","5","5","5","6","6","7","7"]
["Capacidade de aquecimento","Mín.","","kW","","","","","","","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","5.4","5.4","5.4","5.4","5.8","5.8","7","7"]
["","Máx.","","kW","","","","","","","6","6","6","6","7.7","7.7","8","8"]
["Eficiência nominal","EER","","","","","","","","","4.33","4.33","4.33","4.33","3.68","3.68","3.39","3.39"]
["","COP","","","","","","","","","4.12","4.12","4.12","4.12","4","4","3.61","3.61"]
["","Consumo anual de energia","","kWh","","","","","","","485","485","485","485","679","679","885","885"]
["","Diretiva de etiqueta da energia","Aquecimento","","","","","","","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Arrefecimento ambiente","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","4.2","4.2","4.2","4.2","5","5","6","6"]
["","SEER","","","","","","","","","7.85","7.85","7.85","7.85","7.41","7.41","6.9","6.9"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","187","187","187","187","236","236","304","304"]
["Aquecimento ambiente (clima médio)","Classe de eficiência energética","","","","","","","","","A++","A++","A++","A++","A++","A++","A+","A+"]
["","Capacidade","Pdesign","kW","","","","","","","4","4","4","4","4.6","4.6","4.8","4.8"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.3","4.3"]
["","Capacidade de aquecimento Pdh a -10°","","kW","","","","","","","3.67","3.67","3.67","3.67","3.85","3.85","3.99","3.99"]
["","Consumo anual de energia","","kWh/a","","","","","","","1189","1189","1189","1189","1368","1368","1562","1562"]
["Eficiência nominal","Diretiva de etiqueta da energia","Arrefecimento","","","","","","","","","","","","A","A","A","A"]